|  |  |
| --- | --- |
| OBJEKT : SKLADOVÝ AREÁL  | **OPERATIVNÍ KARTA** |
| ADRESA : Kotěhůlky, Ignáce Chachara 32 |
| **STUPEŇ POPLACHU:**i |
| PROVOZ : **Pracovní doba:** Po- Pá 6:30 - 14:00 Sobota 6:00 - 12:00 **Kontakt: 777 000 000 – vedoucí skladu** |

***Obsazení osobami:*** *185 zaměstnanců a 30 návštěvníků*

 příjezd z ulice Palackého

**CHARAKTER OBJEKTU**

 **Skladovací hala č.1:**

 - půdorys: 25m x 15m

 - nosný ocelový skelet, opláštění z Kingspanu střecha: **nepochozí během požáru**

 **-** účel stavby: Skladování barev a rozpouštědel tř. hořlavosti: 2

 Uloženo v kovových regálech h: 5m

 Spreje v natlakovaných obalech

 **Skladovací hala č.2:**

 - půdorys: 20m x 8m

 - nosný ocelový skelet, opláštění z Kingspanu střecha: **nepochozí během požáru**

 **-** účel stavby: Skladování barev a rozpouštědel tř. Hořlavosti: 2

 Uloženo v kovových regálech h: 5m

 Spreje v natlakovaných obalech

 **Stavební konstrukce jsou hodnoceny jako nehořlavé**.

 obaly pod tlakem Podráždění horních cest dýchacích  Hořlaviny II. Třídy

**TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY/ UZÁVĚRY MÉDIÍ**

**PBZ:** NE; **Topení:** elektrické; **VZT:** Obě haly, *Centrála vzduchotechniky* ***-střecha.***



(**E2**) **sKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ** (**B3**;**D4**) **TOTALSTOP**

 380V/230V vlevo od závory u vchodu (obě haly, na fasádě)

**VODNÍ ZDROJE A HASEBNÍ LÁTKY**



 (**E3**) podzemní hydrant B75vydatnost **1000 l.min-1**

 SITUOVÁN VPRAVO OD VJEZDU

VODNÍ ZDROJ – řeka Odra 50m

**DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU**

Uvést výsledky výpočtu sil a prostředků.

Další podstatné informace.

**Znalost o objektu má:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změna** | **Datum** | **Podpis** |
|  |
| Zpracoval: Ing. Hrbec Kamil |  12. září 2017 |  |
| Schvaluji: Ing. Karel Hrdina |  12. září 2017 |  |

 Drtikol José, jednatel firmy tel. **640 000 000**

Přehled grafických značek (lze zkopírovat a vložit do textu)



 (výtah evakuační) (výtah požární)

|  |
| --- |
| **268** |
| **1005** |



