
**Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu, abychom omezili rizika vzniku a šíření požáru.**

**Časté dynamické zatěžování vodičů a spojů *– musíme si uvědomit, že každé ráno FVE najíždí a každý večer je odstavena***

**PROTO*:***

* ***Každý majitel FVE by si měl zajistit pravidelné kontroly zařízení***
* ***Kontrola optická, čichová, termovizní***
* ***Nutnost min 1x ročně vykonat termovizní kontrolu všech silových částí (v měničích, rozvaděčích, transformátory, panely)***


***Výsledek kontroly termovizní kamerou – poškozený spoj má daleko vyšší teplotu  
Včasné odhalení vznikajícího problému zabrání velkým škodám***

***Fotovoltaické elektrárny nehoří?***

[](http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2012/08/uz50276f0e153a1/obr5027bcd8a4042.jpg)******

******

***Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu : „Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“***

***Upozorněte hasiče na nebezpečí, které při hašení vaší nemovitosti vzniká – instalujte na vstup na pozemek a na rozvodnou skříň bezpečnostní tabulky a piktogramy!!***

***[](http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2012/02/uz4f280f900c186/obr4f3fb42e83a72.gif)***