**Žádost o stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva k předložené dokumentaci pro účely:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavby, které nevyžadují rozhodnutí  o umístnění stavby ani územní souhlas |  |  | Stavby, které nevyžadují stavební povolení  ani ohlášení stavebnímu úřadu |
|  | Územní souhlas |  |  | Ohlášení stavebnímu úřadu |
|  | Územní řízení |  |  | Stavební povolení |
|  | Sloučené územní a stavební řízení |  |  | Změny stavby před dokončením |
|  | Řízení o změně v užívání stavby |  |  | Jiné: |

|  |  |
| --- | --- |
| Čísla jednací již VYDANÝCH stanovisek HZS k dané akci ke všem stupňům dokumentace: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název akce:** |  | | |
|  |  | | |
| Místo stavby:  (obec, ulice, č.p./č.or.) |  | | |
| Katastrální území: |  | | |
| Parcelní číslo (nebo záborový elaborát) |  | | |
| Projektant PD: |  | ČKA/ČKAIT |  |
| Projektant PBŘ: |  | ČKAIT |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel\*:** |  | | | IČ /  dat. narození FO: |  |
| Adresa: |  | | | **ID datové schránky:** |  |
| Telefon: |  | E-mail: |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investor/stavebník:** |  | | | IČ |  |
| Adresa: |  | | | | |
| Telefon: |  | E-mail |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přílohy žádosti:** |  | PBŘ |  | projektová dokumentace |  | Plná moc |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stanovisko:** |  | poslat poštou (Česká pošta) |  | pošlete datovou schránkou |

|  |
| --- |
| Žadatel, který má zřízenu DATOVOU SCHRÁNKU, bude stanovisko HZS zasláno do datové schránky.  Žadateli, který nemá zřízenu datovou schránku, bude stanovisko HZS zasláno Českou poštou, a.s. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | dne |  | Podpis žadatele |  |

\***V případě, že žadatel není přímo stavebník je nutno přiložit PLNOU MOC.**

**Podklady pro zařazení stavby do kategorie podle § 39 odst. 2 zákona  
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 415/2021 Sb.**

Níže uvedené parametry jsou rozhodné pro posouzení kritérií a charakteristiky stavby podle vyhlášky  
č. 460/2021 Sb., vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů, a pro její následné zařazení do kategorie podle § 39 odst. 2 zákona  
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

**Předložená projektová dokumentace, která neobsahuje níže uvedené parametry, není dostatečným podkladem pro její posouzení ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.** Uvedené parametry není nutné uvádět u staveb kategorie 0.

**Parametry stavby, uvedené v bodě 1) až 28), musí být patrné z předložené projektové dokumentace. Vyplnění této tabulky je pouze informativní.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Zastavěná plocha stavby: |  | | m2 |
| 2) | Výška stavby1): |  | | m |
| 3) | Počet nadzemních podlaží2): |  | | - |
| 4) | Počet podzemních podlaží3): |  | | - |
| 5) | Světlá výška podlaží4): |  | | m |
| 6) | Projektovaný počet osob5): |  | | - |
| 7) | Počet ubytovaných osob: |  | | - |
| 8) | Počet osob vyžadujících asistenci: |  | | - |
| 9) | Prostory určené ke spánku6): | Ano  Ne | | - |
| 10) | Prostory určené pro veřejnost7): | Ano  Ne | | - |
| 11) | Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci8): | Ano  Ne | | - |
| 12) | Budova, která je kulturní památkou: | Ano  Ne | | - |
| 13) | Stavba určena výhradně k bydlení: | Ano  Ne | | - |
| 14) | Pobytové místnosti v podzemním podlaží: | Ano  Ne | | - |
| 15) | Stavba, která není budovou9): | Ano  Ne | | - |
| 16) | Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: | Ano  Ne | | - |
| 17) | Přístupová komunikace nebo nástupní plocha10): | Ano  Ne | | - |
| 18) | Hořlavé kapaliny ve stavbě11): | Ano  Ne |  | m3 |
| 19) | Hořlavé nebo hoření podporující plyny: | Ano  Ne |  | l |
| 20) | Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: | Ano  Ne |  | m3 |
| 21) | Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky12): | Ano  Ne | | - |
| 22) | Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou13): | Ano  Ne |  | kg |
| 23) | Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: | Ano  Ne | | - |
| 24) | Silniční nebo železniční tunel: | Ano  Ne |  | m |
| 25) | Velkoobjemového skladovací nádrže pro HK: | Ano  Ne |  | m3 |
| 26) | Tunel metra nebo stanice metra: | Ano  Ne | | - |
| 27) | Sklad střeliva: | Ano  Ne |  | ks |
| 28) | Stavba určená k nakládání s výbušninami: | Ano  Ne |  | - |
|  |  |  |  |  |
| **Předpokládaná kategorie stavby:**  (podle § 39 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,) | | 0  I  II  III | | |
| **Předpokládaná třída využití:**  (podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 460/2021 Sb.,) | | 1  2  3  4  5 | | |

**Poznámky pod čarou:**

1. Výškou stavby u budovy se rozumí svislá vzdálenost od povrchu podlahy prvního nejníže položeného nadzemního podlaží k povrchu podlahy posledního nejvýše situovaného nadzemního podlaží.

Výškou stavby u stavby, která není budovou, se rozumí výška její nadzemní části, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu.

1. Nadzemním podlažím se rozumí každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu.
2. Podzemním podlažím se rozumí každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu.
3. Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se světlou výškou rozumí vzdálenost mezi horním lícem podlahy po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropu klenbového po spodní líc vrcholu klenby a u stropu šikmého po nejvyšší bod zešikmení.
4. Počet osob, pro které je stavba určena, se stanovuje podle projektované kapacity stavby s přihlédnutím  
   k maximální možné obsazenosti objektu. Nelze-li počet osob stanovit podle věty první, stanoví se podle ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami, ve znění změny Z1:2002.
5. Prostorem určeným pro spánek se rozumí prostor ve stavbě, který je určen pro spánek osob s výjimkou prostoru, který je určen pro spánek výhradně při výkonu pohotovosti.
6. Prostorem určeným pro veřejnost se rozumí prostor ve stavbě, který je určený k užívání osobou, která není provozovatelem činnosti v tomto prostoru, není zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení k tomuto provozovateli nebo není vlastníkem tohoto prostoru.
7. Prostorem určeným pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, se rozumí prostor ve stavbě přímo určený k užívání osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, těžkou nebo hlubokou mentální retardací, osobami v detenci, osobami ve výkonu vazby, osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo dětmi do šesti let věku.
8. Stavba, která není budovou:

1. o výšce maximálně 9 m, nebo 22,5 m jedná-li se o stavbu s 1. třídou využití,

2. určená pro nejvýše 400 osob.

1. Stavba pozemní komunikace a zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku.
2. Definice hořlavých kapalin:

Čl. 2.6.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008  
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES  
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění hořlavou kapalinou se rozumí kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C včetně plynových olejů, motorové nafty a LTO

1. § 27 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
2. stavba, ve které se může oprávněně vyskytovat látka s akutní toxicitou kategorie 1 o celkovém množství větším než 100 kg, látka s akutní toxicitou kategorie 2 o celkovém množství větším než 1000 kg nebo látka  
   s akutní toxicitou kategorie 3 o celkovém množství větším než 1000 kg v případě inhalační cesty expozice.

Definice látek:

Čl. 3.1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008  
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.